窗体顶端



**本科毕业设计（论文）开题报告**

**学 院** 电子与信息工程学院

**课题名称** 多参数水质监测系统研制

**专 业** 通信工程

**班 级** 17 通信②班

**学 号** 17205040229

**姓 名** 夏庆生

**指导老师** 徐 荃

**开题日期**  2021年3月28日

|  |
| --- |
| **一、****选题依据（课题来源、背景，研究目的和意义）** |
| **1. 课题来源、背景**  水资源是我们日常生活中最重要的自然资源之一，我们的身体健康离不开纯净的饮水。然而，水资源也很容易被污染，目前全球许多地区，水污染已经越来越严重。由于落后的公共基础设施、洪涝自然灾害以及工业发展，这些地方的生活用水被严重污染，水污染对于人们身体健康和环境保护所带来的影响是巨大的，因此完善水资源管理系统已是迫在眉睫。  人们通常既不清楚他们生活用水的来源，也不知道如何区分水污染的等级。为此，本次毕业设计从实际社会需求出发，根据人们对使用水的健康需求，计划设计一种基于物联网（IoT）和单片机的多参数水质检测和污染监测系统，它可以从生活饮用水中收集实时数据，经过分析之后，以一种简单易懂的方式将其展示在液晶显示屏上以作监测之用。这种监测系统可以测量水质的一些重要指标，如温度，pH值，电导率，和浑浊度等。  水体中的许多参数都可以被用来表征水质，包括PH值，浑浊度，游离氯，溶解氧，电导率，温度，氧化还原电位，重金属等等。仅检测单一参数不足以判断水质。然而，由于传感器探头的更换、调节和维护的复杂性，在现阶段对水中所有参数进行监测是不现实的。多参数，综合和同步检测是当前研究的热点。  **2. 研究目的和意义**  水的温度是人们对于水质最直观的感受，对于水温的实时测量无论是在工业生产还是在家居生活中都会给人们带来极大便捷。pH值是指水的酸性或碱性的大小，它是综合反映水质的一项指标，并反映污染程度，这对人体健康非常重要。浑浊度是指水的透明程度，它也是反映水质物理性状的一项指标，一般来说，浊度的限值越低越好，因此，实时地监控浑浊度也有助于我们使水资源质量指标处于我们生产生活可使用的限度范围内。  基于单片机的水质检测系统技术将会给人们带来许多便捷：实时数据测量、传输、存储和分析的成本更低。我们可以开发出一种即插即用的产品，它可以被放置在任意的水源处，并测量一些重要的指标，进行分析并向用户展示分析结果，使得即便是非技术人员也能够了解在检测时的水质情况。类似于这样的技术方案非常有助于提升大众意识，用户们将会习得水质污染所带来的影响及危害。 |
| 1. **文献综述（在充分收集相关研究资料的基础上，概括分析国内外研究动态，初步设想及突破点，附主要参考文献）**   **1.国内外研究动态：**  过去几十年来，智慧水作为智慧城市的一部分被大众熟知，因此，在近些年来，人们不断提出新的有关于水资源管理，监测和治理的方法，在参考文献[1-3]中作者们提出了一种监测水管中水质的方法：使用智能传感器实时测量水管中的数据，使用ZigBee通信，并将LED用于展示结果，用户需要手动检查各项参数。在论文[4]中提出了一种远程实时水质监测的低功耗系统。以上这些文章中所提出的方法有一个缺点就是测量供水管道中的水质需要得到市政部门的允许及援助。同时，在文献[5]中，作者们提出了一种水质监测传感器盒子，它漂浮在某种悬浮平台上，并可以测量河流中的某些水质参数。而我们提出的监测系统更强调便捷性。一方面，我们更关注于水库或家用水中的水质监测，另一方面，本次设计提出的检测系统更聚焦于用户体验，用户安装和使用这样的系统不需要具备太多的技术知识。   1. **初步设想及突破点：** 2. 在我们设计的系统里，漂浮机制内嵌于设备之中，不需要外置悬浮平台。可以将检测系统放置在任意待测水源中，并获取实时水质各项数据指标。   （2）目前大多数的水质检测项目中仅对水质各项参数做出检测操作，缺乏后续的水质维护等工作，而事实上，检测仅仅是水资源保护的其中一步，精准检测是为了更好地对水质进行保护，为此，本次设计在检测系统中还加入了报警模块，根据我国生活饮用水标准为各项实时检测的水质指标设置安全提醒值，当某项指标超过对应的安全值范围时，由控制单元控制蜂鸣器报警，并在电容显示屏上显示超标的水质参数，后续可由水质管理人员作安全处理。  **3.主要参考文献：**  [1] S. Kavi Priya, G. Shenbagalakshmi and T. Revathi, "IoT Based Automation of Real Time In-Pipe Contamination Detection System in Drinking Water." 2018 International Conference on Communication and Signal Processing (ICCSP). IEEE, 2018.  [2] N. Cloete, R. Malekian and L. Nair, "Design of smart sensors for real- time water quality monitoring." IEEE Access 4 (2016): 3975-3990.  [3] M. Carminati, V. Stefanelli, G. Ferrari and M. Sampietro, "Smart pipe: A miniaturized sensor platform for real-time monitoring of drinking water quality." 2017 IEEE Workshop on Environmental, Energy, and Structural Monitoring Systems (EESMS). IEEE, 2017.  [4] T. Lambrou, C. Panayiotou and C. Anastasiou, "A low-cost system for real time monitoring and assessment of potable water quality at consumer sites." SENSORS, 2012 IEEE. IEEE, 2012.  [5] G. Surendran, G. Udupa and G. Nair, "Design and modelling of cable suspended sonde for water quality monitoring." 2017 International Conference on Intelligent Computing, Instrumentation and Control Technologies (ICICICT). IEEE, 2017. |
| 1. **研究方案（主要研究内容、研究方法、可行性论证、研究进度和创新之处）**   **1.研究内容：**本次设计主要是对水源的温度、PH值、电导率以及浑浊度等各项水质指标进行检测，并根据水质标准对检测结果向用户作出实时反馈，若水质某项参数超标，则检测系统还应能够及时发出报警信号，以便水质管理人员作出保护措施。  **2.研究方法：**对于水质各项指标的检测主要通过硬件检测系统来实现，其以单片机作为主要控制部件，并以温度、PH值、浑浊度等传感器采集目标水源的水质信息，若该信息为模拟数据，还需再将其送到模数转换器(ADC)中进行模数转换，再通过单片机将得到的数字信息经过处理并送到液晶显示屏(LCD)上显示。下图为检测系统硬件框图。  硬件框图  检测系统硬件框图  **3.可行性论证：**  (1) 采用STM32F407ZGT6的优势：ARM Coretex-M4内核，并配有浮点运算单元(FPU)，支持高速率的浮点运算，同时配有自适应实时加速度器(ART Accelarator)，使指令的执行速度更快, 高达168MHz的主频，1MB的Flash内存，使用FSMC(Flexible Static SRAM Memory Controller)外设来管理扩展的存储器，它可以驱动SRAM、NOR Flash、NAND Flash等类型的存储器。因此，无论是从运算速度还是存储容量等角度来看，STM32F407ZGT6芯片都足以作为本检测系统控制模块的中心。  (2)各型号传感器的优势:  温度传感器DS18B20采用1-Wire接口技术，仅用单一信号线连接到MCU，就可以像,SPI总线一样，既传输时钟信号，又传输数据。它可以通过数据线供电，不需要外接供电设备。温度测量范围为，并且在的测量范围内精度为，足以满足大多数情况下测量范围与精度要求。它的一项重要特征是温度检测结果可直接在传感器模块内部转换为数字值，出厂默认的数字位数为12位，不需要通过ADC转换即可直接将测量结果传输给MCU。  浑浊度传感器TS-300B有一个模拟量输出接口和一个数字量输出接口，可以通过模数切换开关选择输出模拟量或数字量，如果选择输出模拟量，利用ADC进行采样处理，单片机就可以获知当前水样的浑浊度，如果选择输出数字量，可以通过模块上的电位器调节触发阈值，当浊度达到设置好的阈值后，传感器模块输出由高电平变为低电平，单片机通过检测该电平的变化，就可以知道浊度已超标，从而预警或联动其他设备。并且它的响应时间小于500ms,几乎可以瞬时检测出水质的变化。   1. **研究进度：**   目前已完成文献查询，了解了国内外对于水质检测的研究动态，温度测量模块的设计，完成了温度传感器DS18B20以及液晶控制器芯片ILI9806G控制电容屏显示温度部分的外设驱动程序源码的编写，成功实现了实时测量及显示水温。  预计在5月15号之前可完成PH值、浑浊度、电导率检测模块的设计及驱动程序源码的编写。   1. **创新之处：**   （1）在我们设计的系统里，漂浮机制内嵌于设备之中，不需要外置悬浮平台。可以将检测系统放置在任意待测水源中，并获取实时水质各项数据指标。  （2）目前大多数的水质检测项目中仅对水质各项参数做出检测操作，缺乏后续的水质维护等工作，事实上，检测仅仅是水资源保护的其中一步，精准检测的是为了能够更好地对水质进行保护，为此，本次设计在检测系统中还加入了报警模块，根据我国生活饮用水标准为各项实时检测的水质指标设置安全提醒值，当某项指标超过对应的安全值范围时，由控制单元控制蜂鸣器报警，并在电容显示屏上显示超标的水质参数，后续可由水质管理人员作安全处理。 |
| **四、导师评语**  **签字：**  **年 月 日** |
| **五、专业系意见**  **签字：**  **年 月 日** |
| **六、学院意见**  **签字：**  **年 月 日** |
|  |